Приложение Р

(справочное)

Механические сигналы, подаваемые через страховочную (сигнальную)

веревку при ведении газоспасательных работ в емкости

Таблица И.1

|  |
| --- |
| Сигналы спасателя - страхующему |
| Сигналы веревкой спасателя | **Означают:** |
| Дернуть **1** раз | «Встал на поверхность (дно, настил)»«Чувствую себя хорошо»«Выдай слабину» |
| Дернуть **2** раза | «Обнаружил пострадавшего» |
| Дернуть **3** раза | «Поднимай наверх»«Выхожу наверх» |
| Дергать часто, многократно | «Тревога, мне плохо, нуждаюсь в помощи» |
| Потрясти | «Подай оснащение, инструмент» |
| Сигналы веревкой пострадавшего | **Означают:** |
| Дернуть **1** раз | «Выдай слабину» |
| Дернуть **2** раза | «Прекрати подъем» |
| Дернуть **3** раза | «Поднимай наверх» |
| Сигналы страхующего – спасателю |
| Сигналы веревкой спасателя | **Означают:** |
| Дернуть **1** раз | «Как себя чувствуешь?» |
| Дернуть **2** раза | «Проверь запас воздуха» |
| Дернуть **3** раза | «Выходи наверх»«Начинай подъем» |
| Дергать часто, многократно | «Немедленно, срочно выходи» |
| Потрясти | «Спускаем инструмент, принимай» |